档案架参数清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品名称 | 档案架 | 单位 | 列 | 数量 | 40 |
| 参数 | 1. 尺寸：长2800mm\*高2200mm\*宽510mm。标准层高6层。3组/列，双面存放。2. 材质：宝钢冷轧钢板，表面喷塑。其中：立柱钢板厚度1.2mm；搁板钢板厚度1.0mm;顶板钢板厚度0.8mm；挂板钢板厚度1.0mm。3. 质量要求：外观美观大方，整体流畅。焊点均匀，焊痕高度不大1mm，焊痕表明波纹平整，不得出现焊焦、焊穿现象；冲压件应平整无毛刺，不允许有裂痕，尖角等。确保承重600公斤不变形，单面搁板均匀承重50公斤，24小时卸载后不得有裂纹，不得变形。喷塑采用环保材料，确保书架安装完毕后无油漆味。 |
|  |
| 单价 | 4320.00 | 合计 | 172800.00 |